

GPD Win手柄升级说

1. 先把机器完全关机（不是重启）
2. 按住键盘上R3按键不放，再按电源开开机，待屏幕显示后在释放R3
3. 进入系统后手柄此时进入升级模式，手柄和鼠标的功能会暂时失效
4. 运行“HJM1954M Updater V20 20161216.exe”程序  
   此时升级程序的update Firmware是处于可以点击状态，点击update Firmware即可完成升级。

备注：手柄没有进入升级模式update Firmware是灰色不可点击状态，请重新尝试上面升级方法



升级说明：

1， 提高按键的相应速度，

2， 优化鼠标的移动速度

3， 优化鼠标左摇杆的响应速度

4， 增加在鼠标模式下L3作为鼠标左键，R3作为鼠标右键

V22与V23的区别是，V23鼠标没有加速。V22\_1是V22的可以互刷版，可以从V23刷回到V22\_1。